**AYALA ( LAMBALI / BİNİ PROFİLLİ)**

**CUBICLE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Tüm imalatta 12 mm kalınlıklı compact laminat paneller ve KOZA– AYALA MODEL aksesuarlar kullanılacaktır.
* Mekanik parçalar (Kilit, ayak, askı, tutamak, menteşe) paslanmaz çelik , Sabit parçalar ise (Başlık, U profili, Köşe profili) alüminyum bronz eloksallı olacaktır.
* Kilit çevirmeli olacaktır.
* Kilidin dolu/boş göstergesi olacak ve acil durumlarda dışarıdan açılabilecektir.
* Compact laminatların lamba açılan yerleri zımpara edilecektir. Kenarların pürüzsüzlük ve tam siyah rengi sağlanacaktır.
* Model profilli talep edilecekse kapının dayama yapılan kısımlarına bini profili montajı yapılacaktır.
* Compact laminatın yere paralel kenarları zımparalanacaktır.
* Compact laminatı duvara ve diğer panolara bağlamak için "U profili" kullanılacaktır.
* Sistemin en üstünde ön ve yan kenarlara "Başlık" monte edilecektir.
* Orta pano genişliği 30 cm'nin altındaki sistemde bölme panosuna 1 ayak , 30 cm.'nin üstündeki genişliklerde ise orta panoya 2 ayak monte edilecektir.
* Duvar panolarında 15 cm'nin üstünde 1 ayak monte edilecektir.
* Ayaklar paslanmaz çelik dolu malzemeden imal edilmiş olacak ve yere 3 adet sabitleme deliği olacaktır.
* Sistem dönüşlerinde "Köşe profili" kullanılacaktır.
* Ayakların yüksekliği 8 ile 13 cm arasında ayarlanabilir olacaktır.
* Compact laminant yüksekliği 183 cm olacaktır.
* Kapı kapanma esnasında gövdeyle hem yüz olacaktır.
* Lambaya kapının çarpmasını önleyecek fitil yerleştirilecektir.
* İmalata 10 yıl garanti verilecektir.