**PİSUAR ARA BÖLMESİ**

**(MODEL : OVAL AYAKLI )**

* Pisuar ara bölmesi için 40x122 cm. ebatında compact laminattan kesilen oval form uygulanacaktır.
* Compact laminat kenarları radius bıçaktan geçirilip elde zımparalanacaktır.
* Ara bölme duvara "U profili" ile bağlanacaktır.
* Ara bölme yere paslanmaz ayakla sabitlenecektir.
* Ayaklar yere paslanmaz çelik saplama ile sabitlenecektir ( 3 adet sabitleme deliği olacaktır).
* Ayaklar 8 ile 13 cm arasında herhangi bir ölçüde sabitlenebilir olacaktır.



**PİSUAR ARA BÖLMESİ (MODEL : 40x90 cm DİKDÖRTGEN)**

* Pisuar ara bölmesi için 40x90 cm. ebatında dikdörtgen compact laminat panel kullanılacaktır.
* Compact laminat kenarları radius bıçaktan geçirilip elde zımparalanacaktır.
* Ara bölme duvara 4 adet "L elemanı" ile bağlanacaktır.
* L elemanlar yanlara ikişer adet olacak şekilde montaj yapılır.

