**SOYUNMA DOLABI - TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Tüm plakalar BIESSE WN600 ( Almanya - 2005 ) Panel ebatlama makinasında ebatlanır.
* MDF panellerin kenarları BIESSE STRIM ( Almanya-2005 ) pvc bantlama makinasında REHAU, LIGNA DECOR veya ROMA marka pvc ile kaplanır
* Kapak kesimleri, kilit,menteşe ve minifix yerlerinin açılması BIESSE ROVER24 ( Almanya-2005 ) marka CNC tezgahında yapılır.
* Üretim baştan sona BİLGİSAYAR destekli yapıldığından insan hatasına yer yoktur.
* Ürünler demonte üretilir ve kullanım alanında montaj yapılır. Bu yöntem ile hem dolapların hem de duvarlarınızın zarar görmesi engellenir.

**MALZEME / MARKA BİLGİLERİ**

* Compact Laminat, müşterinin isteğine bağlı olarak ABET (İtalya) , ASD (Türkiye) veya GENTAŞ (Türkiye) kullanılır.
* MDFLam, TEVER ,YONGAPAN (MEDELAM) , YILDIZ ENTEGRE , ÇAMSAN veya ORMA kullanılmakla birlikte müşterinin isteğine bağlı olarak farklı marka kullanılabilir.
* PVC kenar bandı, TEVER ,REHAU, LIGNA DECOR veya ROMA.
* Kilit , HAFELE (Almanya).
* Menteşe , BLUM (Avusturya) , HAFELE (Almanya).
* Ayak , TEMPO (Türkiye).
* Minifiks , HAFELE (Almanya).

\* Soyunma dolaplarında; gövde 18 mm. MDFLam , kapaklar seçime bağlı olarak 18 mm. MDFLam veya12 mm. Compact Laminat yapılır.